鼻窦镜 (4mm)参数

一.功能及结构

1.灭菌方式:低温等离子、环氧乙烷;

2.光缆:配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接;

3.光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接;

二.光学参数

1.镜体长度≥ 175mm

2.镜体外径≤ 4mm

3.视场角:60°、90°、110°

4. 0°、70°可选

5.角分辨力≥ 4.5 C/ (° )

耳镜(2.7mm)参数

一.功能及结构

2.灭菌方式:低温等离子、环氧乙烷;

2.光缆:配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接;

3.光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接;

二.光学参数

1.镜体外径≤ 2.7mm

2.工作长度:50、60、90、110mm

3.视场角≥ 50°

4.0°、30°可选

5.角分辨力≥ 3C/(° )

6.有效光度率z3980(cd/m2/lm)

7.单位相对畸变的控制量:20%