**采购需求**

**所投产品如有两票制要求则须执行两票制相关要求，所投产品如安徽省医药集中采购中心有相关要求，则须执行安徽省医药集中采购中心相关要求(如:在平台配送等)。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **三年预估使用量** | **单价最高限价（元）** | **备注** |
| 1 | MYCu宫内节育器 | 1.由节育器及放置器组成。适用范围：预期放置于妇女子宫腔内，作避孕用。 2.节育器材质及部件包括：0Cr18Ni9不锈钢丝基体、含量99.99%的铜丝螺旋管、含有吲哚美辛的甲基乙烯基硅橡胶药条，节育器含铜面积为225平方毫米。放置器材质为聚丙烯及聚乙烯。 3.产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。  4.提供过期产品免费退换质保服务。  **备注：鉴于三类植入产品安全有效性，产品需可溯源。国家免费提供的宫内节育器品种不属于此次招标范围。** | 只 | 240 | 160 |  |
| 2 | 盆底肌肉康复器 | 1.盆底肌肉康复器的重量：21g±2g；34g±2g；46g±3g；58g±3g；70g+3g。 2.盆底肌肉康复器表面应平整，无杂质。 3.盆底肌肉康复器标号应清晰可见，标号在尾线末端。 4.盆底肌肉康复器球体短轴，应符合球体短轴长度为26.2mm±2mm。 5.盆底肌肉康复器尾线长度为12cm±3cm。 6.尾线与球体的连接应能承受500g砝码的静拉力10S而不断裂。 | 盒 | 15 | 250 |  |
| 3 | 盆底肌肉治疗头 | 1.适用部位:阴道，适用范围：配套本院法国杉山PHENIX USB4型盆底康复设备使用，用于传递电刺激信号及盆底肌电信号。 2.每个电极环预期与人体接触面积:11c㎡±1c㎡。 3.导电电阻:≤2Ω。 4.绝缘电阻:两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ(a.c.500 V或d.c. 500 V)。 5.防进液:探头部分：IPX4。 6.盆底肌肉治疗头为非 AP/APG 型产品。 | 只 | 150 | 250 |  |
| 4 | 金属双翼阴道扩张器 | 金属绝缘，利普刀手术专用，带排烟孔；可反复高温高压灭菌消毒。各规格型号。 | 个 | 15 | 220 |  |
| 5 | 一次性使用阴道电极 | 1.适用范围: 配套本院南京伟思SA980X型盆底康复设备使用，与传递治疗主机发出的电刺激电流或传导肌电信号至治疗主机。 2.导通电阻:<100Ω；隔离电阻:>10MΩ。 3.电介质强度:两不锈钢片之间施加1500V电压历时1min无闪络和击穿。 4.手持，防旋转、防滑脱，不易从阴道滑出。  5.阴道植入治疗器械，具有1对1防伪溯源码，保证患者使用安全。 | 个 | 360 | 40 |  |
| 说明：  1.投标人的投标文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。  2.本项目一次性规划，分步实施，按实结算。本项目耗材进入我院SPD管理。服务期内如遇国家、省医保带量采购等相关政策调整，按国家、省医保带量采购等相关政策执行。  3.三年预估使用量仅代表医院过去3年使用估量，仅供投标人报价时参考。  4.中标人供货价格计算方式如下:最高限价(单价)×中标费率=供货价格(单价)。如所投产品的安徽省医药集中采购中心平台限价低于该项目供货价格(单价)，则按平台限价(单价)×中标费率=供货价格(单价)。供货价格（单价）结果保留两位小数。  **本项目采取费率报价模式，最高费率100%。** | | | | | | |

**二、质量要求**

1.投标人提供的货物必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准或行业现行标准的要求。没有国家标准和行业标准的，应达到经主管部门批准的企业现行标准要求，符合采购人采购文件和投标人投标文件所要求的技术标准。杜绝证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品进入医院，否则，投标人承担由此造成的一切后果。

2.保证投标产品的质量，其供货时剩余有效期时间不得少于有效期的2/3。

3.保证是原产地生产的原装产品，否则视为假冒伪劣产品。

1. **供货期**

自合同执行日起三年或采购费用总额达到本项目总中标价（预算金额\*中标费率）时，以先到者为准，在供货期内按照采购人的要求分批供货，据实结算。

**四、供货及售后要求**

1.投标人接到采购人供货通知，根据采购人通知的规格型号和数量按计划送货，按照采购人要求送至指定地点，负责运输。

2.中标人根据采购人采购计划进行供货，不允许超计划供货，超出计划的数量，采购人不予验收入库，由中标人无条件带回。

3.中标人所投的品牌货物在供货或使用过程中出现质量和使用问题，采购人有权要求更换，直至采购人满意，且不再另行支付任何费用。

4.按采购人实际需求进行供货，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货。

**五、验收**

验收时采购人和中标人双方共同实施验收工作，验收合格后，结果和验收报告经双方确认后生效。  
**六、付款方式**

合同签订后按甲方计划要求分批供货，按实结算，货到验收合格、收到正规发票后6个月内付款。